{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":193,"n_cols":14,"rows_kept":193,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,12],[2,13,3,13],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,6,7,6],[4,7,7,7],[4,8,7,8],[4,13,7,13],[8,0,12,0],[8,1,12,1],[8,6,12,6],[8,7,12,7],[8,8,12,8],[8,13,12,13],[13,0,17,0],[13,1,17,1],[13,6,17,6],[13,7,17,7],[13,8,17,8],[13,13,17,13],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,13,19,13],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,6,23,6],[20,7,23,7],[20,8,23,8],[20,13,23,13],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,6,28,6],[24,7,28,7],[24,8,28,8],[24,13,28,13],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,6,32,6],[29,7,32,7],[29,8,32,8],[29,13,32,13],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[34,13,35,13],[36,0,39,0],[36,1,39,1],[36,6,39,6],[36,7,39,7],[36,8,39,8],[36,13,39,13],[40,0,44,0],[40,1,44,1],[40,6,44,6],[40,7,44,7],[40,8,44,8],[40,13,44,13],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,6,48,6],[45,7,48,7],[45,8,48,8],[45,13,48,13],[49,0,52,0],[49,1,52,1],[49,6,52,6],[49,7,52,7],[49,8,52,8],[49,13,52,13],[53,0,57,0],[53,1,57,1],[53,6,57,6],[53,7,57,7],[53,8,57,8],[53,13,57,13],[59,0,62,0],[59,1,62,1],[59,6,62,6],[59,7,62,7],[59,8,62,8],[59,13,62,13],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,6,64,6],[63,7,64,7],[63,8,64,8],[63,13,64,13],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[65,6,67,6],[65,7,67,7],[65,8,67,8],[65,13,67,13],[68,0,74,0],[68,1,74,1],[68,6,74,6],[68,7,74,7],[68,8,74,8],[68,13,74,13],[75,0,80,0],[75,1,80,1],[75,6,80,6],[75,7,80,7],[75,8,80,8],[75,13,80,13],[81,13,102,13],[103,13,123,13],[124,0,130,0],[124,1,130,1],[124,6,130,6],[124,7,130,7],[124,8,130,8],[124,13,130,13],[131,0,134,0],[131,1,134,1],[131,6,134,6],[131,7,134,7],[131,8,134,8],[131,13,134,13],[135,0,141,0],[135,1,141,1],[135,6,141,6],[135,7,141,7],[135,8,141,8],[135,13,141,13],[143,0,149,0],[143,1,149,1],[143,6,149,6],[143,7,149,7],[143,8,149,8],[143,13,149,13],[150,0,153,0],[150,1,153,1],[150,6,153,6],[150,7,153,7],[150,8,153,8],[150,13,153,13],[154,0,159,0],[154,1,159,1],[154,6,159,6],[154,7,159,7],[154,8,159,8],[154,13,159,13],[160,0,160,13],[161,0,162,0],[161,1,162,1],[161,2,162,2],[161,3,161,5],[161,6,161,8],[161,9,161,12],[161,13,162,13],[163,0,178,0],[163,1,178,1],[163,6,178,6],[163,7,178,7],[163,8,178,8],[163,13,178,13],[179,0,185,0],[179,1,185,1],[179,6,185,6],[179,7,185,7],[179,8,185,8],[179,13,185,13],[186,0,192,0],[186,1,192,1],[186,6,192,6],[186,7,192,7],[186,8,192,8],[186,13,192,13]]}
["排放量计算(2024年四季度）"]
["大气污染物排放量"]
["排污口编号","排污口名称","污染物名称","浓度(mg/m³)",null,null,"流量(万m³)",null,null,"排放量（吨）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":3},"10月","11月","12月","10月","11月","12月","10月","11月","12月","合计"]
["DA001","第一生产区熔炼炉、还原炉、烟化炉卫生收尘排口","二氧化硫",17.62,3.51,16.78,{"v":11091.125,"d":"11091.1250"},{"v":10137.973,"d":"10137.9730"},{"v":11318.333,"d":"11318.3330"},1.948,{"v":0.52,"d":"0.520"},1.993,{"$f":"J5+K5+L5","v":{"v":4.461,"d":"4.461000"}},"数据来源于第三方监测报告及在线监测数据"]
[null,null,"颗粒物",28.71,26.37,17.87,{"$nulls":3},3.181,2.642,2.019,{"$f":"J6+K6+L6","v":{"v":7.842,"d":"7.842000"}}]
[null,null,"汞及其\n化合物",3.2e-5,0.000107,0.000165,{"$nulls":3},{"$f":"D7*G5*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":3.54916e-6,"d":"0.000004"}},{"$f":"E7*H5*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.084763111e-5,"d":"0.000011"}},{"$f":"F7*I5*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.867524945e-5,"d":"0.000019"}},{"$f":"SUM(J7:L7)","v":{"v":3.307204056e-5,"d":"0.000033"}}]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.04,0.02,0.132,{"$nulls":3},{"$f":"D8*G5*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00443645,"d":"0.004436"}},{"$f":"E8*H5*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0020275946,"d":"0.002028"}},{"$f":"F8*I5*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.01494019956,"d":"0.014940"}},{"$f":"SUM(J8:L8)","v":{"v":0.02140424416,"d":"0.021404"}}]
["DA002","第一生产区还原炉、烟化炉废气排口","二氧化硫",41.452,20.976,9.3,{"v":2155.273,"d":"2155.2730"},{"v":2028.775,"d":"2028.7750"},{"v":2379.302,"d":"2379.3020"},0.883033,0.402402,{"v":0.222,"d":"0.222000"},{"$f":"SUM(J9:L9)","v":1.507435},"数据来源于第三方监测报告及在线监测数据"]
[null,null,"颗粒物",10.002,8.098,5.04,{"$nulls":3},0.215009,{"v":0.1594,"d":"0.159400"},{"v":0.12,"d":"0.120000"},{"$f":"J10+K10+L10","v":0.494409}]
[null,null,"汞及其\n化合物",0.00516,0.000138,0.000203,{"$nulls":3},{"$f":"D11*G9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0001112120868,"d":"0.000111"}},{"$f":"E11*H9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.7997095e-6,"d":"0.000003"}},{"$f":"F11*I9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.82998306e-6,"d":"0.000005"}},{"$f":"J11+K11+L11","v":{"v":0.00011884177936,"d":"0.000119"}}]
[null,null,"铅及其\n化合物",1.69,1.29,0.185,{"$nulls":3},{"$f":"D12*G9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0364241137,"d":"0.036424"}},{"$f":"E12*H9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0261711975,"d":"0.026171"}},{"$f":"F12*I9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0044017087,"d":"0.004402"}},{"$f":"SUM(J12:L12)","v":{"v":0.0669970199,"d":"0.066997"}}]
[null,null,"硫酸雾",15.8,15.8,15.8,{"$nulls":3},{"$f":"D13*G9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.340533134,"d":"0.340533"}},{"$f":"E13*H9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.32054645,"d":"0.320546"}},{"$f":"F13*I9*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.375929716,"d":"0.375930"}},{"v":1.0370093,"d":"1.037009"}]
["DA003","第一生产区1#烟气制酸排口","二氧化硫",51.25,49.04,51.59,{"v":3028.419,"d":"3028.4190"},{"v":3016.687,"d":"3016.6870"},{"v":3671.153,"d":"3671.1530"},1.561,1.482,1.873,{"v":4.916,"d":"4.916000"},"数据来源于第三方监测报告及在线监测数据"]
[null,null,"颗粒物",0.71,1.07,2.85,{"$nulls":3},0.022,0.033,0.102,{"v":0.157,"d":"0.157000"}]
[null,null,"硫酸雾",8.5,8.5,8.5,{"$nulls":3},{"$f":"D16*G14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.257415615,"d":"0.257416"}},{"$f":"E16*H14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.256418395,"d":"0.256418"}},{"$f":"F16*I14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.312048005,"d":"0.312048"}},{"v":0.825882015,"d":"0.825882"}]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.488,0.444,0.06,{"$nulls":3},{"$f":"D17*G14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.01477868472,"d":"0.014779"}},{"$f":"E17*H14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.01339409028,"d":"0.013394"}},{"$f":"F17*I14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0022026918,"d":"0.002203"}},{"v":0.0303754668,"d":"0.030375"}]
[null,null,"汞及其\n化合物",0.00139,0.000148,0.00111,{"$nulls":3},{"$f":"D18*G14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.20950241e-5,"d":"0.000042"}},{"$f":"E18*H14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.46469676e-6,"d":"0.000004"}},{"$f":"F18*I14*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.07497983e-5,"d":"0.000041"}},{"v":8.730951916e-5,"d":"0.000087"}]
["DA004","第一生产区熔铅锅尾气排口","颗粒物",6.8,6.8,6.8,{"$f":"14885*31*24/10000","v":{"v":1107.444,"d":"1107.4440"}},{"$f":"14885*30*24/10000","v":{"v":1071.72,"d":"1071.7200"}},{"$f":"14885*31*24/10000","v":{"v":1107.444,"d":"1107.4440"}},{"$f":"D19*G19*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.075306192,"d":"0.075306"}},{"$f":"E19*H19*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.07287696,"d":"0.072877"}},{"$f":"F19*I19*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.075306192,"d":"0.075306"}},{"$f":"J19+K19+L19","v":{"v":0.223489344,"d":"0.223489"}},"数据来源于第三方监测报告"]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.526,0.526,0.526,{"$nulls":3},{"$f":"D20*G19*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00582515544,"d":"0.005825"}},{"$f":"E20*H19*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0056372472,"d":"0.005637"}},{"$f":"F20*I19*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00582515544,"d":"0.005825"}},{"$f":"J20+K20+L20","v":{"v":0.01728755808,"d":"0.017288"}}]
["DA005","第一生产区多膛炉尾气排口","二氧化硫",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},"全季度停产"]
[null,null,"颗粒物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"汞及其\n化合物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"铅及其\n化合物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA006","第二生产区沸腾焙烧炉排口","二氧化硫",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J25+K25+L25","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},"全季度停产"]
[null,null,"颗粒物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J26+K26+L26","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
[null,null,"汞及其化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D27*G25*10000/1000/1000","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E27*H25*10000/1000/1000","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F27*I25*10000/1000/1000","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"铅及其\n化合物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA007","第一生产区侧吹还原炉卫生收生废气排口","二氧化硫",114.908,87.73,null,{"v":900.184,"d":"900.1840"},{"v":1141.705,"d":"1141.7050"},null,{"v":1.285,"d":"1.285000"},{"v":1.931,"d":"1.931000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J30+K30+L30","v":{"v":3.216,"d":"3.216000"}},"12月全月停产，数据来源于第三方监测报告及在线监测数据"]
[null,null,"颗粒物",19.07,20.52,{"$nulls":4},{"v":0.217,"d":"0.217000"},{"v":0.27,"d":"0.270000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J31+K31+L31","v":{"v":0.487,"d":"0.487000"}}]
[null,null,"汞及其\n化合物",0.00178,0.00178,{"$nulls":4},{"$f":"D32*G30*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.60232752e-5,"d":"0.000016"}},{"$f":"E32*H30*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.0322349e-5,"d":"0.000020"}},{"$f":"F32*I30*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"J32+K32+L32","v":{"v":3.63456242e-5,"d":"0.000036"}}]
[null,null,"铅及其\n化合物",3.04,3.04,{"$nulls":4},{"$f":"D33*G30*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0273655936,"d":"0.027366"}},{"$f":"E33*H30*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.034707832,"d":"0.034708"}},{"$f":"F33*I30*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"J33+K33+L33","v":{"v":0.0620734256,"d":"0.062073"}}]
["DA009","第二生产区熔铸一系统尾气排口","颗粒物",6.6,6.6,6.6,{"$f":"22500*24*31/(10000)","v":{"v":1674,"d":"1674.0000"}},{"$f":"22500*24*30/(10000)","v":{"v":1620,"d":"1620.0000"}},{"$f":"22500*24*31/(10000)","v":{"v":1674,"d":"1674.0000"}},{"$f":"D34*G34*10000/(1000*1000*1000)","v":0.110484},{"$f":"E34*H34*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.10692,"d":"0.106920"}},{"$f":"F34*I34*10000/(1000*1000*1000)","v":0.110484},{"$f":"SUM(J34:L34)","v":0.327888},"数据来源于监测报告"]
["DA135","第一生产区阳极熔铅锅尾气排口","颗粒物",8.8,8.8,8.8,{"$f":"2805*31*24/10000","v":{"v":208.692,"d":"208.6920"}},{"$f":"2805*30*24/10000","v":{"v":201.96,"d":"201.9600"}},{"$f":"2805*31*24/10000","v":{"v":208.692,"d":"208.6920"}},{"$f":"D35*G35*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.018364896,"d":"0.018365"}},{"$f":"E35*H35*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.01777248,"d":"0.017772"}},{"$f":"F35*I35*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.018364896,"d":"0.018365"}},{"$f":"J35+K35+L35","v":{"v":0.054502272,"d":"0.054502"}},"数据来源于监测报告"]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.05,0.05,0.05,{"$nulls":3},{"$f":"D36*G35*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000104346,"d":"0.000104"}},{"$f":"E36*H35*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00010098,"d":"0.000101"}},{"$f":"F36*I35*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000104346,"d":"0.000104"}},{"v":0.000309672,"d":"0.000310"}]
["DA136","第一生产区反射炉排口","二氧化硫",16,16,16,{"$f":"17891*24*31/10000","v":1331.0904},{"$f":"17891*24*30/10000","v":{"v":1288.152,"d":"1288.1520"}},{"$f":"17891*24*31/10000","v":1331.0904},{"$f":"D37*G37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.212974464,"d":"0.212974"}},{"$f":"E37*H37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.20610432,"d":"0.206104"}},{"$f":"F37*I37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.212974464,"d":"0.212974"}},{"v":0.632053248,"d":"0.632053"},"数据来源于监测报告"]
[null,null,"颗粒物",2.7,2.7,2.7,{"$nulls":3},{"$f":"D38*G37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0359394408,"d":"0.035939"}},{"$f":"E38*H37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.034780104,"d":"0.034780"}},{"$f":"F38*I37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0359394408,"d":"0.035939"}},{"v":0.1066589856,"d":"0.106659"}]
[null,null,"汞及其\n化合物",0.000786,0.000786,0.000786,{"$nulls":3},{"$f":"D39*G37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.0462370544e-5,"d":"0.000010"}},{"$f":"E39*H37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.012487472e-5,"d":"0.000010"}},{"$f":"F39*I37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.0462370544e-5,"d":"0.000010"}},{"v":3.1049615808e-5,"d":"0.000031"}]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.127,0.127,0.127,{"$nulls":3},{"$f":"D40*G37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001690484808,"d":"0.001690"}},{"$f":"E40*H37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00163595304,"d":"0.001636"}},{"$f":"F40*I37*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001690484808,"d":"0.001690"}},{"v":0.005016922656,"d":"0.005017"}]
["DA138","第二生产区3#沸腾焙烧炉排口","二氧化硫",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"SUM(J41:L41)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},"全季度停产"]
[null,null,"颗粒物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J42+K42+L42","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
[null,null,"汞及其\n化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D43*G41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E43*H41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F43*I41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"SUM(J43:L43)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
[null,null,"铅及其\n化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D44*G41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E44*H41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F44*I41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"硫酸雾",{"$nulls":6},{"$f":"D45*G41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E45*H41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F45*I41*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA251","第一生产区多膛 炉排放口","颗粒物",{"$nulls":6},{"$f":"D46*G46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E46*H46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F46*I46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"},"全季度停产"]
[null,null,"二氧化硫",{"$nulls":6},{"$f":"D47*G46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E47*H46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F47*I46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"铅及其    化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D48*G46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E48*H46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F48*I46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"汞及其    化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D49*G46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E49*H46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F49*I46*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA252","第二生产区二车间锅炉房废气\n排口","二氧化硫",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J50+K50+L50","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},"全季度停产"]
[null,null,"氮氧化物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"J51+K51+L51","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
[null,null,"颗粒物",{"$nulls":6},{"$f":"D52*G45*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E52*H45*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F52*I45*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"J52+K52+L52","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
[null,null,"汞及其\n化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D53*G50*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E53*H50*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F53*I50*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"SUM(J53:L53)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
["DA248","高纯锌生产区沸腾焙烧炉烟囱排口","二氧化硫",129.71,265.01,251.54,{"v":1740.16,"d":"1740.1600"},{"v":3796.95,"d":"3796.9500"},{"v":3917.46,"d":"3917.4600"},{"v":2.641,"d":"2.641000"},{"v":9.7068,"d":"9.706800"},{"v":9.8577,"d":"9.857700"},{"$f":"J54+K54+L54","v":{"v":22.2055,"d":"22.205500"}},"数据来源于在线监测数据及监测报告。"]
[null,null,"颗粒物",2.24,0.64,0.57,{"$nulls":3},{"v":0.0364,"d":"0.036400"},{"v":0.0242,"d":"0.024200"},{"v":0.0223,"d":"0.022300"},{"$f":"SUM(J55:L55)","v":{"v":0.0829,"d":"0.082900"}}]
[null,null,"汞及其\n化合物",0.000492,0.000381,0.000419,{"$nulls":3},{"$f":"D56*G54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":8.5615872e-6,"d":"0.000009"}},{"$f":"E56*H54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.44663795e-5,"d":"0.000014"}},{"$f":"F56*I54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.64141574e-5,"d":"0.000016"}},{"$f":"SUM(J56:L56)","v":{"v":3.94421241e-5,"d":"0.000039"}}]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.08,0.06,0.05,{"$nulls":3},{"$f":"D57*G54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001392128,"d":"0.001392"}},{"$f":"E57*H54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00227817,"d":"0.002278"}},{"$f":"F57*I54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00195873,"d":"0.001959"}},{"$f":"SUM(J57:L57)","v":{"v":0.005629028,"d":"0.005629"}}]
[null,null,"硫酸雾",12,12,12,{"$nulls":3},{"$f":"D58*G54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.2088192,"d":"0.208819"}},{"$f":"E58*H54*10000/(1000*1000*1000)","v":0.455634},{"$f":"F58*I54*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.4700952,"d":"0.470095"}},{"$f":"SUM(J58:L58)","v":{"v":1.1345484,"d":"1.134548"}}]
["DA249","高纯锌生产区感应电炉排口","颗粒物",6.9,6.9,6.9,{"$f":"31122*24*31/10000","v":2315.4768},{"$f":"31122*24*30/10000","v":{"v":2240.784,"d":"2240.7840"}},{"$f":"31122*24*31/10000","v":2315.4768},{"$f":"D59*G59*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.1597678992,"d":"0.159768"}},{"v":0.154614096,"d":"0.154614"},{"v":0.1597678992,"d":"0.159768"},{"$f":"SUM(J59:L59)","v":{"v":0.4741498944,"d":"0.474150"}},"数据来源于监测报告"]
["DA255","渣处理生产区干燥废气排口","颗粒物",6.7,6.7,6.7,{"$f":"57828*24*31/10000","v":4302.4032},{"$f":"57828*24*30/10000","v":{"v":4163.616,"d":"4163.6160"}},{"$f":"57828*24*31/10000","v":4302.4032},{"v":0.2882610144,"d":"0.288261"},{"v":0.278962272,"d":"0.278962"},{"v":0.2882610144,"d":"0.288261"},{"$f":"J60+K60+L60","v":{"v":0.8554843008,"d":"0.855484"}},"数据来源于监测报告"]
[null,null,"二氧化硫",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D61*G60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.129072096,"d":"0.129072"}},{"$f":"E61*H60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.12490848,"d":"0.124908"}},{"$f":"F61*I60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.129072096,"d":"0.129072"}},{"v":0.383052672,"d":"0.383053"}]
[null,null,"氮氧化物",38,38,38,{"$nulls":3},{"$f":"D62*G60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.634913216,"d":"1.634913"}},{"$f":"E62*H60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.58217408,"d":"1.582174"}},{"$f":"F62*I60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.634913216,"d":"1.634913"}},{"v":4.852000512,"d":"4.852001"}]
[null,null,"铅及其    化合物",0.0803,0.0803,0.0803,{"$nulls":3},{"$f":"D63*G60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0034548297696,"d":"0.003455"}},{"$f":"E63*H60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.003343383648,"d":"0.003343"}},{"$f":"F63*I60*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0034548297696,"d":"0.003455"}},{"v":0.0102530431872,"d":"0.010253"}]
["DA256","渣处理生产区原料、输送等生产点废气排口","颗粒物",7.1,7.1,7.1,{"$f":"69341*24*31/10000","v":5158.9704},{"$f":"69341*24*30/10000","v":{"v":4992.552,"d":"4992.5520"}},{"$f":"69341*24*31/10000","v":5158.9704},{"$f":"D64*G64*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.3662868984,"d":"0.366287"}},{"$f":"E64*H64*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.354471192,"d":"0.354471"}},{"$f":"F64*I64*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.3662868984,"d":"0.366287"}},{"v":1.0870449888,"d":"1.087045"},"数据来源于监测报告"]
[null,null,"铅及其    化合物",0.08,0.08,0.08,{"$nulls":3},{"$f":"D65*G64*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00412717632,"d":"0.004127"}},{"$f":"E65*H64*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0039940416,"d":"0.003994"}},{"$f":"F65*I64*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00412717632,"d":"0.004127"}},{"v":0.01224839424,"d":"0.012248"}]
["DA257","渣处理生产区粉煤制备系统废气排口","颗粒物",8.8,8.8,8.8,{"$f":"12101*24*31/10000","v":900.3144},{"$f":"12101*24*30/10000","v":{"v":871.272,"d":"871.2720"}},{"$f":"12101*24*31/10000","v":900.3144},{"$f":"D66*G66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0792276672,"d":"0.079228"}},{"$f":"E66*H66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.076671936,"d":"0.076672"}},{"$f":"F66*I66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0792276672,"d":"0.079228"}},{"$f":"SUM(J66:L66)","v":{"v":0.2351272704,"d":"0.235127"}},"数据来源于监测报告"]
[null,null,"二氧化硫",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D67*G66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.027009432,"d":"0.027009"}},{"$f":"E67*H66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.02613816,"d":"0.026138"}},{"$f":"F67*I66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.027009432,"d":"0.027009"}},{"$f":"SUM(J67:L67)","v":{"v":0.080157024,"d":"0.080157"}}]
[null,null,"氮氧化物",12,12,12,{"$nulls":3},{"$f":"D68*G66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.108037728,"d":"0.108038"}},{"$f":"E68*H66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.10455264,"d":"0.104553"}},{"$f":"F68*I66*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.108037728,"d":"0.108038"}},{"$f":"SUM(J68:L68)","v":{"v":0.320628096,"d":"0.320628"}}]
["DA258","渣处理生产区制酸尾气烟囱排口","颗粒物",0.67,0.94,0.48,{"v":5816.136,"d":"5816.1360"},{"v":5453.399,"d":"5453.3990"},{"v":5690.1,"d":"5690.1000"},{"v":0.039,"d":"0.039000"},{"v":0.05,"d":"0.050000"},{"v":0.026,"d":"0.026000"},{"$f":"SUM(J69:L69)","v":{"v":0.115,"d":"0.115000"}},"数据来源于在线监测数据及第三方监测报告"]
[null,null,"二氧化硫",90.21,74.33,52.72,{"$nulls":3},{"v":5.272,"d":"5.272000"},{"v":4.193,"d":"4.193000"},{"v":3.11,"d":"3.110000"},{"$f":"J70+K70+L70","v":{"v":12.575,"d":"12.575000"}}]
[null,null,"氮氧化物",69,99,92,{"$nulls":3},{"$f":"D71*G69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.01313384,"d":"4.013134"}},{"$f":"E71*H69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":5.39886501,"d":"5.398865"}},{"$f":"F71*I69*10000/(1000*1000*1000)","v":5.234892},{"$f":"J71+K71+L71","v":{"v":14.64689085,"d":"14.646891"}}]
[null,null,"汞及其    化合物",0.000344,0.000382,0.000421,{"$nulls":3},{"$f":"D72*G69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.000750784e-5,"d":"0.000020"}},{"$f":"E72*H69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.083198418e-5,"d":"0.000021"}},{"$f":"F72*I69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.3955321e-5,"d":"0.000024"}},{"$f":"J72+K72+L72","v":{"v":6.479481302e-5,"d":"0.000065"}}]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.08,0.06,0.09,{"$nulls":3},{"$f":"D73*G69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0046529088,"d":"0.004653"}},{"$f":"E73*H69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0032720394,"d":"0.003272"}},{"$f":"F73*I69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00512109,"d":"0.005121"}},{"$f":"SUM(J73:L73)","v":{"v":0.0130460382,"d":"0.013046"}}]
[null,null,"硫酸雾",13.1,13.1,13.1,{"$nulls":3},{"$f":"D74*G69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.761913816,"d":"0.761914"}},{"$f":"E74*H69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.714395269,"d":"0.714395"}},{"$f":"F74*I69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.7454031,"d":"0.745403"}},{"v":2.221712185,"d":"2.221712"}]
[null,null,"镉及其    化合物",0.00271,0.00271,0.00271,{"$nulls":3},{"$f":"D75*G69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0001576172856,"d":"0.000158"}},{"$f":"E75*H69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0001477871129,"d":"0.000148"}},{"$f":"F75*I69*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00015420171,"d":"0.000154"}},{"v":0.0004596061085,"d":"0.000460"}]
["DA259","渣处理生产区加料口废气排口","颗粒物",6.2,6.2,6.2,{"$f":"96176*24*31/10000","v":7155.4944},{"$f":"96176*24*30/10000","v":{"v":6924.672,"d":"6924.6720"}},{"$f":"96176*24*31/10000","v":7155.4944},{"$f":"D76*G76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.4436406528,"d":"0.443641"}},{"$f":"E76*H76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.429329664,"d":"0.429330"}},{"$f":"F76*I76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.4436406528,"d":"0.443641"}},{"v":1.3166109696,"d":"1.316611"},"数据来源于监测报告"]
[null,null,"汞及其    化合物",0.000407,0.000407,0.000407,{"$nulls":3},{"$f":"D77*G76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.9122862208e-5,"d":"0.000029"}},{"$f":"E77*H76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.818341504e-5,"d":"0.000028"}},{"$f":"F77*I76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.9122862208e-5,"d":"0.000029"}},{"v":8.6429139456e-5,"d":"0.000086"}]
[null,null,"铅及其\n化合物",0.11,0.11,0.11,{"$nulls":3},{"$f":"D78*G76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00787104384,"d":"0.007871"}},{"$f":"E78*H76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0076171392,"d":"0.007617"}},{"$f":"F78*I76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00787104384,"d":"0.007871"}},{"v":0.02335922688,"d":"0.023359"}]
[null,null,"镉及其    化合物",0.000114,0.000114,0.000114,{"$nulls":3},{"$f":"D79*G76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":8.157263616e-6,"d":"0.000008"}},{"$f":"E79*H76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":7.89412608e-6,"d":"0.000008"}},{"$f":"F79*I76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":8.157263616e-6,"d":"0.000008"}},{"v":2.4208653312e-5,"d":"0.000024"}]
[null,null,"二氧化硫",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D80*G76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.214664832,"d":"0.214665"}},{"$f":"E80*H76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.20774016,"d":"0.207740"}},{"$f":"F80*I76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.214664832,"d":"0.214665"}},{"v":0.637069824,"d":"0.637070"}]
[null,null,"氮氧化物",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D81*G76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.214664832,"d":"0.214665"}},{"$f":"E81*H76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.20774016,"d":"0.207740"}},{"$f":"F81*I76*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.214664832,"d":"0.214665"}},{"v":0.637069824,"d":"0.637070"}]
["DA010至DA016(共7个)排口","电锌一车间浸出槽排口","硫酸雾",11.3,11.3,11.3,{"$f":"7*5204.57*24*31/10000","v":{"v":2710.540056,"d":"2710.5401"}},{"$f":"7*5204.57*24*30/10000","v":{"v":2623.10328,"d":"2623.1033"}},{"$f":"7*5204.57*24*31/10000","v":{"v":2710.540056,"d":"2710.5401"}},{"$f":"D82*G82*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.306291026328,"d":"0.306291"}},{"$f":"E82*H82*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.29641067064,"d":"0.296411"}},{"$f":"F82*I82*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.306291026328,"d":"0.306291"}},{"v":0.908992723296,"d":"0.908993"},"电锌一车间34个、电锌二车间34个排口、电锌三车间55个、电锌四车间109个硫酸雾排口排放。排放浓度及流量按照等效同类排口监测个别排口后计算所有排口总量。"]
["DA017至DA023\n（7个）","电锌一车间浸出槽排口","硫酸雾",11.3,11.3,11.3,{"$f":"7*4430.25*24*31/10000","v":2307.2742},{"$f":"7*4430.25*24*30/10000","v":{"v":2232.846,"d":"2232.8460"}},{"$f":"7*4430.25*24*31/10000","v":2307.2742},{"$f":"G83*D83*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.2607219846,"d":"0.260722"}},{"$f":"H83*E83*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.252311598,"d":"0.252312"}},{"$f":"I83*F83*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.2607219846,"d":"0.260722"}},{"$f":"J83+K83+L83","v":{"v":0.7737555672,"d":"0.773756"}}]
["DA024至DA029（共6个排口）","电锌一车间浸出槽排口","硫酸雾",11.3,11.3,11.3,{"$f":"6*4533.16*24*31/10000","v":{"v":2023.602624,"d":"2023.6026"}},{"$f":"6*4533.16*24*30/10000","v":{"v":1958.32512,"d":"1958.3251"}},{"$f":"6*4533.16*24*31/10000","v":{"v":2023.602624,"d":"2023.6026"}},{"$f":"D84*G84*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.228667096512,"d":"0.228667"}},{"$f":"E84*H84*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.22129073856,"d":"0.221291"}},{"$f":"F84*I84*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.228667096512,"d":"0.228667"}},{"$f":"J84+K84+L84","v":{"v":0.678624931584,"d":"0.678625"}}]
["DA030至DA036（共7个排口）","电锌一车间净化槽排口","硫酸雾",11.6,11.6,11.6,{"$f":"7*4227.87*24*31/10000","v":{"v":2201.874696,"d":"2201.8747"}},{"$f":"7*4227.87*24*30/10000","v":{"v":2130.84648,"d":"2130.8465"}},{"$f":"7*4227.87*24*31/10000","v":{"v":2201.874696,"d":"2201.8747"}},{"$f":"G85*D85*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.255417464736,"d":"0.255417"}},{"v":0.24717819168,"d":"0.247178"},{"v":0.255417464736,"d":"0.255417"},{"$f":"SUM(J85:L85)","v":{"v":0.758013121152,"d":"0.758013"}}]
["DA037至DA043（共7个排口）","电锌一车间净化槽排口","硫酸雾",11.8,11.8,11.8,{"$f":"7*3110.63*24*31/10000","v":{"v":1620.016104,"d":"1620.0161"}},{"$f":"7*3110.63*24*30/10000","v":{"v":1567.75752,"d":"1567.7575"}},{"$f":"7*3110.63*24*31/10000","v":{"v":1620.016104,"d":"1620.0161"}},{"v":0.191161900272,"d":"0.191162"},{"v":0.18499538736,"d":"0.184995"},{"v":0.191161900272,"d":"0.191162"},{"$f":"SUM(J86:L86)","v":{"v":0.567319187904,"d":"0.567319"}}]
["DA044至DA051（共8个排口）","电锌二车间浸出槽排口","硫酸雾",11.8,11.8,11.8,{"$f":"8*1987.56*24*31/10000","v":{"v":1182.995712,"d":"1182.9957"}},{"$f":"8*1987.56*24*30/10000","v":{"v":1144.83456,"d":"1144.8346"}},{"$f":"8*1987.56*24*31/10000","v":{"v":1182.995712,"d":"1182.9957"}},{"$f":"D87*G87*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.139593494016,"d":"0.139593"}},{"$f":"E87*H87*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.13509047808,"d":"0.135090"}},{"$f":"F87*I87*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.139593494016,"d":"0.139593"}},{"v":0.414277466112,"d":"0.414277"}]
["DA052至DA059（共8个排口）","电锌二车间浸出槽排口","硫酸雾",12,12,12,{"$f":"8*1900.1*24*31/10000","v":{"v":1130.93952,"d":"1130.9395"}},{"$f":"8*1900.1*24*30/10000","v":1094.4576},{"$f":"8*1900.1*24*31/10000","v":{"v":1130.93952,"d":"1130.9395"}},{"v":0.1357127424,"d":"0.135713"},{"v":0.131334912,"d":"0.131335"},{"v":0.1357127424,"d":"0.135713"},{"v":0.4027603968,"d":"0.402760"}]
["DA060至DA066（共7个排口）","电锌二车间浸出槽排口","硫酸雾",11.8,11.8,11.8,{"$f":"7*4415.26*24*31/10000","v":{"v":2299.467408,"d":"2299.4674"}},{"$f":"7*4415.26*24*31/10000","v":{"v":2299.467408,"d":"2299.4674"}},{"$f":"7*4415.26*24*31/10000","v":{"v":2299.467408,"d":"2299.4674"}},{"v":0.271337154144,"d":"0.271337"},{"v":0.271337154144,"d":"0.271337"},{"v":0.271337154144,"d":"0.271337"},{"v":0.814011462432,"d":"0.814011"}]
["DA067至DA072（共6个排口）","电锌二车间净化槽排口","硫酸雾",11.2,11.2,11.2,{"$f":"6*1866.09*24*31/10000","v":{"v":833.022576,"d":"833.0226"}},{"$f":"6*1866.09*24*30/10000","v":{"v":806.15088,"d":"806.1509"}},{"$f":"6*1866.09*24*31/10000","v":{"v":833.022576,"d":"833.0226"}},{"v":0.093298528512,"d":"0.093299"},{"v":0.09028889856,"d":"0.090289"},{"v":0.093298528512,"d":"0.093299"},{"v":0.276885955584,"d":"0.276886"}]
["DA073至DA077（共5个排口）","电锌二车间净化槽排口","硫酸雾",11.7,11.7,11.7,{"$f":"5*1962.1*24*31/10000","v":729.9012},{"$f":"5*1962.1*24*30/10000","v":{"v":706.356,"d":"706.3560"}},{"$f":"5*1962.1*24*31/10000","v":729.9012},{"v":0.0853984404,"d":"0.085398"},{"v":0.082643652,"d":"0.082644"},{"v":0.0853984404,"d":"0.085398"},{"v":0.2534405328,"d":"0.253441"}]
["DA078至DA090（共13个排口）","电锌三车间浸出槽排口","硫酸雾",11.7,11.7,11.7,{"$f":"5*1223.47*31*24/10000","v":{"v":455.13084,"d":"455.1308"}},{"$f":"5*1223.47*30*24/10000","v":440.4492},{"$f":"5*1223.47*31*24/10000","v":{"v":455.13084,"d":"455.1308"}},{"v":0.05325030828,"d":"0.053250"},{"v":0.0515325564,"d":"0.051533"},{"v":0.05325030828,"d":"0.053250"},{"v":0.15803317296,"d":"0.158033"}]
["DA091至DA102（共12个排口）","电锌三车间浸出槽排口","硫酸雾",12,12,12,{"$f":"13*1061.82*31*24/10000","v":{"v":1026.992304,"d":"1026.9923"}},{"$f":"13*1061.82*30*24/10000","v":{"v":993.86352,"d":"993.8635"}},{"$f":"13*1061.82*31*24/10000","v":{"v":1026.992304,"d":"1026.9923"}},{"v":0.12323907648,"d":"0.123239"},{"v":0.1192636224,"d":"0.119264"},{"v":0.12323907648,"d":"0.123239"},{"v":0.36574177536,"d":"0.365742"}]
["DA103至DA114（共12个排口）","电锌三车间浸出槽排口","硫酸雾",11.6,11.6,11.6,{"$f":"12*1129.08*31*24/10000","v":{"v":1008.042624,"d":"1008.0426"}},{"$f":"12*1129.08*30*24/10000","v":{"v":975.52512,"d":"975.5251"}},{"$f":"12*1129.08*31*24/10000","v":{"v":1008.042624,"d":"1008.0426"}},{"v":0.116932944384,"d":"0.116933"},{"v":0.11316091392,"d":"0.113161"},{"v":0.116932944384,"d":"0.116933"},{"v":0.347026802688,"d":"0.347027"}]
["DA115至DA120（共6个排口）","电锌三车间净化槽排口","硫酸雾",11.4,11.4,11.4,{"$f":"12*1149.95*24*31/10000","v":{"v":1026.67536,"d":"1026.6754"}},{"$f":"12*1149.95*24*30/10000","v":993.5568},{"$f":"12*1149.95*24*31/10000","v":{"v":1026.67536,"d":"1026.6754"}},{"v":0.11704099104,"d":"0.117041"},{"v":0.1132654752,"d":"0.113265"},{"v":0.11704099104,"d":"0.117041"},{"v":0.34734745728,"d":"0.347347"}]
["DA121至DA126（共6个排口）","电锌三车间净化槽排口","硫酸雾",10.9,10.9,10.9,{"$f":"6*1115.31*24*31/10000","v":{"v":497.874384,"d":"497.8744"}},{"$f":"6*1115.31*24*30/10000","v":{"v":481.81392,"d":"481.8139"}},{"$f":"6*1115.31*24*31/10000","v":{"v":497.874384,"d":"497.8744"}},{"v":0.054268307856,"d":"0.054268"},{"v":0.05251771728,"d":"0.052518"},{"v":0.054268307856,"d":"0.054268"},{"v":0.161054332992,"d":"0.161054"}]
["DA127至DA132（共6个排口）","电锌三车间净化槽排口","硫酸雾",12.1,12.1,12.1,{"$f":"6*1176.18*24*31/10000","v":{"v":525.046752,"d":"525.0468"}},{"$f":"6*1176.18*24*30/10000","v":{"v":508.10976,"d":"508.1098"}},{"$f":"6*1176.18*24*31/10000","v":{"v":525.046752,"d":"525.0468"}},{"v":0.063530656992,"d":"0.063531"},{"v":0.06148128096,"d":"0.061481"},{"v":0.063530656992,"d":"0.063531"},{"$f":"SUM(J97:L97)","v":{"v":0.188542594944,"d":"0.188543"}}]
["DA140至DA163（共24个排口）","电锌四车间浸出槽排口","硫酸雾",11.1,11.1,11.1,{"$f":"4212.45*24*24*31/10000","v":{"v":7521.75072,"d":"7521.7507"}},{"$f":"4212.45*24*24*30/10000","v":7279.1136},{"$f":"4212.45*24*24*31/10000","v":{"v":7521.75072,"d":"7521.7507"}},{"v":0.83491432992,"d":"0.834914"},{"v":0.8079816096,"d":"0.807982"},{"v":0.83491432992,"d":"0.834914"},{"v":2.47781026944,"d":"2.477810"}]
["DA164至187\n（共24个排口）","电锌四车间浸出槽排口","硫酸雾",12.1,12.1,12.1,{"$f":"5415.33*24*24*31/10000","v":{"v":9669.613248,"d":"9669.6132"}},{"$f":"5415.33*24*24*30/10000","v":{"v":9357.69024,"d":"9357.6902"}},{"$f":"5415.33*24*24*31/10000","v":{"v":9669.613248,"d":"9669.6132"}},{"v":1.170023203008,"d":"1.170023"},{"v":1.13228051904,"d":"1.132281"},{"v":1.170023203008,"d":"1.170023"},{"v":3.472326925056,"d":"3.472327"}]
["DA188至DA204、DA206至DA211及DA254（共24个排口）","电锌四车间浸出槽排口","硫酸雾",12.1,12.1,12.1,{"$f":"5119.55*24*24*31/10000","v":{"v":9141.46848,"d":"9141.4685"}},{"$f":"5119.55*24*24*30/10000","v":8846.5824},{"$f":"5119.55*24*24*31/10000","v":{"v":9141.46848,"d":"9141.4685"}},{"v":1.10611768608,"d":"1.106118"},{"v":1.0704364704,"d":"1.070436"},{"v":1.10611768608,"d":"1.106118"},{"v":3.28267184256,"d":"3.282672"}]
["DA212至DA223（共12个排口）","电锌四车间净化槽排口","硫酸雾",11.9,11.9,11.9,{"$f":"3807.51*12*24*31/10000","v":{"v":3399.344928,"d":"3399.3449"}},{"$f":"3807.51*12*24*30/10000","v":{"v":3289.68864,"d":"3289.6886"}},{"$f":"3807.51*12*24*31/10000","v":{"v":3399.344928,"d":"3399.3449"}},{"v":0.404522046432,"d":"0.404522"},{"v":0.39147294816,"d":"0.391473"},{"v":0.404522046432,"d":"0.404522"},{"v":1.200517041024,"d":"1.200517"}]
["DA224至DA235（共12个排口）","电锌四车间净化槽排口","硫酸雾",12.2,12.2,12.2,{"$f":"3483.3*12*24*31/10000","v":{"v":3109.89024,"d":"3109.8902"}},{"$f":"3483.3*12*24*30/10000","v":3009.5712},{"$f":"3483.3*12*24*31/10000","v":{"v":3109.89024,"d":"3109.8902"}},{"v":0.37940660928,"d":"0.379407"},{"v":0.3671676864,"d":"0.367168"},{"v":0.37940660928,"d":"0.379407"},{"v":1.12598090496,"d":"1.125981"}]
["DA236至DA247（共12个排口）","电锌四车间净化槽排口","硫酸雾",12.1,12.1,12.1,{"$f":"4172.51*12*24*31/10000","v":{"v":3725.216928,"d":"3725.2169"}},{"$f":"4172.51*12*24*30/10000","v":{"v":3605.04864,"d":"3605.0486"}},{"$f":"4172.51*12*24*31/10000","v":{"v":3725.216928,"d":"3725.2169"}},{"v":0.450751248288,"d":"0.450751"},{"v":0.43621088544,"d":"0.436211"},{"v":0.450751248288,"d":"0.450751"},{"v":1.337713382016,"d":"1.337713"}]
["DA260","硫酸锌车间1#浸出槽排口","硫酸雾",11.2,11.2,11.2,{"$f":"2893.89*24*31/10000","v":{"v":215.305416,"d":"215.3054"}},{"$f":"2893.89*24*30/10000","v":{"v":208.36008,"d":"208.3601"}},{"$f":"2893.89*24*31/10000","v":{"v":215.305416,"d":"215.3054"}},{"v":0.024114206592,"d":"0.024114"},{"v":0.02333632896,"d":"0.023336"},{"v":0.024114206592,"d":"0.024114"},{"$f":"SUM(J104:L104)","v":{"v":0.071564742144,"d":"0.071565"}},"DA262、DA266、DA267、DA268、DA269、DA270、DA271、DA277、DA278、DA279、DA280排口对应的浸出槽本季度停用，数据来源于监测报告。"]
["DA261","硫酸锌车间2#浸出槽排口","硫酸雾",12.9,12.9,12.9,{"$f":"2897.55*24*31/10000","v":{"v":215.57772,"d":"215.5777"}},{"$f":"2897.55*24*30/10000","v":208.6236},{"$f":"2897.55*24*31/10000","v":{"v":215.57772,"d":"215.5777"}},{"v":0.02780952588,"d":"0.027810"},{"v":0.0269124444,"d":"0.026912"},{"v":0.02780952588,"d":"0.027810"},{"v":0.08253149616,"d":"0.082531"}]
["DA262","硫酸锌车间3#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA263","硫酸锌车间4#浸出槽排口","硫酸雾",11.9,11.9,11.9,{"$f":"2896.79*24*31/10000","v":{"v":215.521176,"d":"215.5212"}},{"$f":"2896.79*24*30/10000","v":{"v":208.56888,"d":"208.5689"}},{"$f":"2896.79*24*31/10000","v":{"v":215.521176,"d":"215.5212"}},{"v":0.025647019944,"d":"0.025647"},{"v":0.02481969672,"d":"0.024820"},{"v":0.025647019944,"d":"0.025647"},{"v":0.076113736608,"d":"0.076114"}]
["DA264","硫酸锌车间5#浸出槽排口","硫酸雾",11.6,11.6,11.6,{"$f":"2926.9*24*31/10000","v":{"v":217.76136,"d":"217.7614"}},{"$f":"2926.9*24*30/10000","v":210.7368},{"$f":"2926.9*24*31/10000","v":{"v":217.76136,"d":"217.7614"}},{"v":0.02526031776,"d":"0.025260"},{"v":0.0244454688,"d":"0.024445"},{"v":0.02526031776,"d":"0.025260"},{"v":0.07496610432,"d":"0.074966"}]
["DA265","硫酸锌车间6#浸出槽排口","硫酸雾",12.9,12.9,12.9,{"$f":"2864.62*24*31/10000","v":{"v":213.127728,"d":"213.1277"}},{"$f":"2864.62*24*30/10000","v":{"v":206.25264,"d":"206.2526"}},{"$f":"2864.62*24*31/10000","v":{"v":213.127728,"d":"213.1277"}},{"v":0.027493476912,"d":"0.027493"},{"v":0.02660659056,"d":"0.026607"},{"v":0.027493476912,"d":"0.027493"},{"v":0.081593544384,"d":"0.081594"}]
["DA266","硫酸锌车间7#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA267","硫酸锌车间8#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA268","硫酸锌车间9#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"$f":"D112*G112*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA269","硫酸锌车间10#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"SUM(J113:L113)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
["DA270","硫酸锌车间11#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA271","硫酸锌车间12#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"$f":"D115*G115*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E115*H115*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F115*I115*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA272","硫酸锌车间1#净化槽排口","硫酸雾",11.8,11.8,11.8,{"$f":"2246.75*24*31/10000","v":167.1582},{"$f":"2246.75*24*30/10000","v":{"v":161.766,"d":"161.7660"}},{"$f":"2246.75*24*31/10000","v":167.1582},{"v":0.0197246676,"d":"0.019725"},{"v":0.019088388,"d":"0.019088"},{"v":0.0197246676,"d":"0.019725"},{"v":0.0585377232,"d":"0.058538"}]
["DA273","硫酸锌车间2#净化槽排口","硫酸雾",11.8,11.8,11.8,{"$f":"2231.82*24*31/10000","v":{"v":166.047408,"d":"166.0474"}},{"$f":"2231.82*24*30/10000","v":{"v":160.69104,"d":"160.6910"}},{"$f":"2231.82*24*31/10000","v":{"v":166.047408,"d":"166.0474"}},{"v":0.019593594144,"d":"0.019594"},{"v":0.01896154272,"d":"0.018962"},{"v":0.019593594144,"d":"0.019594"},{"v":0.058148731008,"d":"0.058149"}]
["DA274","硫酸锌车间3#净化槽排口","硫酸雾",11.4,11.4,11.4,{"$f":"2264.46*24*31/10000","v":{"v":168.475824,"d":"168.4758"}},{"$f":"2264.46*24*30/10000","v":{"v":163.04112,"d":"163.0411"}},{"$f":"2264.46*24*31/10000","v":{"v":168.475824,"d":"168.4758"}},{"v":0.019206243936,"d":"0.019206"},{"v":0.01858668768,"d":"0.018587"},{"v":0.019206243936,"d":"0.019206"},{"v":0.056999175552,"d":"0.056999"}]
["DA275","硫酸锌车间4#净化槽排口","硫酸雾",12.4,12.4,12.4,{"$f":"2305.41*24*31/10000","v":{"v":171.522504,"d":"171.5225"}},{"$f":"2305.41*24*30/10000","v":{"v":165.98952,"d":"165.9895"}},{"$f":"2305.41*24*31/10000","v":{"v":171.522504,"d":"171.5225"}},{"v":0.021268790496,"d":"0.021269"},{"v":0.02058270048,"d":"0.020583"},{"v":0.021268790496,"d":"0.021269"},{"v":0.063120281472,"d":"0.063120"}]
["DA276","硫酸锌车间5#净化槽排口","硫酸雾",12.1,12.1,12.1,{"$f":"2193.94*24*31/10000","v":{"v":163.229136,"d":"163.2291"}},{"$f":"2193.94*24*30/10000","v":{"v":157.96368,"d":"157.9637"}},{"$f":"2193.94*24*31/10000","v":{"v":163.229136,"d":"163.2291"}},{"v":0.019750725456,"d":"0.019751"},{"v":0.01911360528,"d":"0.019114"},{"v":0.019750725456,"d":"0.019751"},{"v":0.058615056192,"d":"0.058615"}]
["DA277","硫酸锌车间6#净化槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA278","硫酸锌车间7#净化槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA279","硫酸锌车间8#净化槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"$f":"SUM(J123:L123)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
["DA280","硫酸锌车间9#浸出槽排口","硫酸雾",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA281","第一生产区熔炼炉废气排口","二氧化硫",46.5995,30.5973,null,347.7188,824.8232,null,0.173649,0.376228,{"v":0,"d":"0.000000"},0.549877,"11月下旬开始停产，12月全月停产，11月月度数据采用10月报告数据，四季度数据采样上季度报告数据，数据来源于在线监测数据及第三方监测报告"]
[null,null,"颗粒物",0.3467,3.2641,{"$nulls":4},0.001703,0.057492,{"v":0,"d":"0.000000"},0.059195]
[null,null,"汞及其化合物\n",0.000401,0.000401,{"$nulls":4},{"$f":"D127*G125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.394352388e-6,"d":"0.000001"}},{"$f":"E127*H125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":3.307541032e-6,"d":"0.000003"}},{"$f":"F127*I125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":4.70189342e-6,"d":"0.000005"}]
[null,null,"铅及其化合物",0.09,0.09,{"$nulls":4},{"$f":"D128*G125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00031294692,"d":"0.000313"}},{"$f":"E128*H125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00074234088,"d":"0.000742"}},{"$f":"F128*I125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0.0010552878,"d":"0.001055"}]
[null,null,"氮氧化物",34,34,{"$nulls":4},{"$f":"D129*G125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.118224392,"d":"0.118224"}},{"$f":"E129*H125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.280439888,"d":"0.280440"}},{"$f":"F129*I125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0.39866428,"d":"0.398664"}]
[null,null,"硫酸雾",6.85,6.85,{"$nulls":4},{"$f":"D130*G125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0238187378,"d":"0.023819"}},{"$f":"E130*H125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0565003892,"d":"0.056500"}},{"$f":"F130*I125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0.080319127,"d":"0.080319"}]
[null,null,"氟及其化合物",1,1,{"$nulls":4},{"$f":"D131*G125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.003477188,"d":"0.003477"}},{"$f":"E131*H125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.008248232,"d":"0.008248"}},{"$f":"F131*I125*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0.01172542,"d":"0.011725"}]
["DA282","第二生产区中频炉废气排放口","二氧化硫",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},"未投产"]
[null,null,"颗粒物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"铅及其化合物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"氮氧化物",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA283","第一生产区熔炼炉卫生收尘废气排口","二氧化硫",{"$nulls":6},{"$f":"D136*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E136*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F136*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"},"全季停车"]
[null,null,"颗粒物",{"$nulls":6},{"$f":"D137*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E137*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F137*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"SUM(J137:L137)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}}]
[null,null,"汞及其\n化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D138*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E138*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F138*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"铅及其\n化合物",{"$nulls":6},{"$f":"D139*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E139*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F139*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"氮氧化物",{"$nulls":6},{"$f":"D140*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E140*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F140*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"硫酸雾",{"$nulls":6},{"$f":"D141*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E141*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F141*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"氟及其化合物\n",{"$nulls":6},{"$f":"D142*G136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E142*H136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F142*I136*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
["DA284","第二生产区浮渣筛分废气排口","颗粒物",7.1,7.1,7.1,{"$f":"22812*24*31/10000","v":1697.2128},{"$f":"22812*24*30/10000","v":{"v":1642.464,"d":"1642.4640"}},{"$f":"22812*24*31/10000","v":1697.2128},{"$f":"D143*G143*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.1205021088,"d":"0.120502"}},{"$f":"E143*H143*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.116614944,"d":"0.116615"}},{"$f":"F143*I143*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.1205021088,"d":"0.120502"}},{"v":0.3576191616,"d":"0.357619"},"数据来源于第三方监测报告"]
["DA285","渣处理生产区制酸尾气烟囱排口","颗粒物",4,5.3,5.1,{"$f":"91139*24*31/10000","v":6780.7416},{"$f":"90025*24*30/10000","v":{"v":6481.8,"d":"6481.8000"}},{"$f":"97418*24*31/10000","v":7247.8992},{"$f":"D144*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.271229664,"d":"0.271230"}},{"$f":"E144*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.3435354,"d":"0.343535"}},{"$f":"F144*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.3696428592,"d":"0.369643"}},{"v":0.9844079232,"d":"0.984408"},"数据来源于第三方监测报告"]
[null,null,"二氧化硫",8,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D145*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.542459328,"d":"0.542459"}},{"$f":"E145*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":0.194454},{"$f":"F145*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.217436976,"d":"0.217437"}},{"v":0.954350304,"d":"0.954350"}]
[null,null,"氮氧化物",141,190,57,{"$nulls":3},{"$f":"D146*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":9.560845656,"d":"9.560846"}},{"$f":"E146*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":12.31542,"d":"12.315420"}},{"$f":"F146*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.131302544,"d":"4.131303"}},{"v":26.0075682,"d":"26.007568"}]
[null,null,"隔及其化合物",0.112,0.0113,0.00412,{"$nulls":3},{"$f":"D147*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.007594430592,"d":"0.007594"}},{"$f":"E147*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0007324434,"d":"0.000732"}},{"$f":"F147*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00029861344704,"d":"0.000299"}},{"v":0.00862548743904,"d":"0.008625"}]
[null,null,"铅及其化合物",0.07,0.07,0.07,{"$nulls":3},{"$f":"D148*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00474651912,"d":"0.004747"}},{"$f":"E148*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00453726,"d":"0.004537"}},{"$f":"F148*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00507352944,"d":"0.005074"}},{"$f":"SUM(J148:L148)","v":{"v":0.01435730856,"d":"0.014357"}}]
[null,null,"汞及其化合物",0.000521,0.000432,0.000309,{"$nulls":3},{"$f":"D149*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":3.5327663736e-5,"d":"0.000035"}},{"$f":"E149*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.8001376e-5,"d":"0.000028"}},{"$f":"F149*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.2396008528e-5,"d":"0.000022"}},{"v":8.5725048264e-5,"d":"0.000086"}]
[null,null,"硫酸雾",12.6,12.6,12.6,{"$nulls":3},{"$f":"D150*G144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.8543734416,"d":"0.854373"}},{"$f":"E150*H144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.8167068,"d":"0.816707"}},{"$f":"F150*I144*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.9132352992,"d":"0.913235"}},{"v":2.5843155408,"d":"2.584316"}]
["DA286","渣处理生产区干燥窑废气排口","颗粒物",8.7,8.7,8.7,{"$f":"76016*24*31/10000","v":5655.5904},{"$f":"76016*24*30/10000","v":{"v":5473.152,"d":"5473.1520"}},{"$f":"76016*24*31/10000","v":5655.5904},{"$f":"D151*G151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.4920363648,"d":"0.492036"}},{"$f":"E151*H151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.476164224,"d":"0.476164"}},{"$f":"F151*I151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.4920363648,"d":"0.492036"}},{"v":1.4602369536,"d":"1.460237"},"数据来源于第三方监测报告"]
[null,null,"二氧化硫",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D152*G151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.169667712,"d":"0.169668"}},{"$f":"E152*H151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.16419456,"d":"0.164195"}},{"$f":"F152*I151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.169667712,"d":"0.169668"}},{"v":0.503529984,"d":"0.503530"}]
[null,null,"铅及其化合物",0.0857,0.0857,0.0857,{"$nulls":3},{"$f":"D153*G151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0048468409728,"d":"0.004847"}},{"$f":"E153*H151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.004690491264,"d":"0.004690"}},{"$f":"F153*I151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0048468409728,"d":"0.004847"}},{"v":0.0143841732096,"d":"0.014384"}]
[null,null,"氮氧化物",15,15,15,{"$nulls":3},{"$f":"D154*G151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.84833856,"d":"0.848339"}},{"$f":"E154*H151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.8209728,"d":"0.820973"}},{"$f":"F154*I151*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.84833856,"d":"0.848339"}},{"v":2.51764992,"d":"2.517650"}]
["DA287","渣处理生产区卫生收尘排气筒","颗粒物",6.8,6.3,7.5,{"$f":"113695*24*30/10000","v":{"v":8186.04,"d":"8186.0400"}},{"$f":"92331*24*30/10000","v":{"v":6647.832,"d":"6647.8320"}},{"$f":"115186*24*31/10000","v":8569.8384},{"$f":"D155*G155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.55665072},{"$f":"E155*H155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.418813416},{"$f":"F155*I155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.64273788},{"v":1.618202016,"d":"1.618202"},"数据来源于第三方监测报告"]
[null,null,"二氧化硫",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D156*G155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.2455812},{"$f":"E156*H155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.19943496},{"$f":"F156*I155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.257095152},{"v":0.702111312,"d":"0.702111"}]
[null,null,"氮氧化物",3,3,3,{"$nulls":3},{"$f":"D157*G155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.2455812},{"$f":"E157*H155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.19943496},{"$f":"F157*I155*10000/(1000*1000*1000)","v":0.257095152},{"v":0.702111312,"d":"0.702111"}]
[null,null,"隔及其化合物",0.129,0.121,0.00189,{"$nulls":3},{"$f":"D158*G155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0105599916,"d":"0.010560"}},{"$f":"E158*H155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00804387672,"d":"0.008044"}},{"$f":"F158*I155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00016196994576,"d":"0.000162"}},{"v":0.01876583826576,"d":"0.018766"}]
[null,null,"铅及其化合物",0.06,0.1,0.08,{"$nulls":3},{"$f":"D159*G155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.004911624,"d":"0.004912"}},{"$f":"E159*H155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.006647832,"d":"0.006648"}},{"$f":"F159*I155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00685587072,"d":"0.006856"}},{"v":0.01841532672,"d":"0.018415"}]
[null,null,"汞及其化合物",0.000469,0.000407,0.000588,{"$nulls":3},{"$f":"D160*G155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":3.83925276e-5,"d":"0.000038"}},{"$f":"E160*H155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.705667624e-5,"d":"0.000027"}},{"$f":"F160*I155*10000/(1000*1000*1000)","v":{"v":5.0390649792e-5,"d":"0.000050"}},{"v":0.000115839853632,"d":"0.000116"}]
["2024水污染物排放量"]
["排污口编号","排污口名称","污染物名称","浓度(mg/L)",null,null,"流量(m³)",null,null,"排放量（吨）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":3},"10月","11月","12月","10月","11月","12月","10月","11月","12月","合计"]
["DW002","1#排放口","总镉",0.0111,0.0125,0.0125,87696.43,99532.38,101316.419,{"$f":"D164*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000973430373,"d":"0.000973"}},{"$f":"E164*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00124415475,"d":"0.001244"}},{"$f":"F164*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0012664552375,"d":"0.001266"}},{"$f":"SUM(J164:L164)","v":{"v":0.0034840403605,"d":"0.003484"}},"数据来源于监测报告及在线监测数据"]
[null,null,"总镍",0.05,0.05,0.05,{"$nulls":3},{"$f":"D165*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0043848215,"d":"0.004385"}},{"$f":"E165*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.004976619,"d":"0.004977"}},{"$f":"F165*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00506582095,"d":"0.005066"}},{"v":0.01442726145,"d":"0.014427"}]
[null,null,"总汞",0.00055,0.00082,0.00174,{"$nulls":3},{"$f":"D166*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":4.82330365e-5,"d":"0.000048"}},{"$f":"E166*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":8.16165516e-5,"d":"0.000082"}},{"$f":"F166*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00017629056906,"d":"0.000176"}},{"v":0.00030614015716,"d":"0.000306"}]
[null,null,"总铅",0.0666,0.0232,0.0341,{"$nulls":3},{"$f":"D167*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.005840582238,"d":"0.005841"}},{"$f":"E167*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.002309151216,"d":"0.002309"}},{"$f":"F167*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0034548898879,"d":"0.003455"}},{"v":0.0116046233419,"d":"0.011605"}]
[null,null,"总砷",0.0036,0.0035,{"v":0.00371290322580645,"d":"0.0037"},{"$nulls":3},{"$f":"D168*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000315707148,"d":"0.000316"}},{"$f":"E168*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00034836333,"d":"0.000348"}},{"$f":"F168*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000376178058932258,"d":"0.000376"}},{"v":0.00104024853693226,"d":"0.001040"}]
[null,null,"化学需氧量（COD）",21.86,23.18,24.25,{"$nulls":3},{"$f":"D169*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.9170439598,"d":"1.917044"}},{"$f":"E169*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.3071605684,"d":"2.307161"}},{"$f":"F169*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.45692316075,"d":"2.456923"}},{"v":6.68112768895,"d":"6.681128"}]
[null,null,"氨氮",0.7235,0.9564,1.0333,{"$nulls":3},{"$f":"D170*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.063448367105,"d":"0.063448"}},{"$f":"E170*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.095192768232,"d":"0.095193"}},{"$f":"F170*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.1046902557527,"d":"0.104690"}},{"v":0.2633313910897,"d":"0.263331"}]
[null,null,"总锌",0.05,0.0125,0.0301,{"$nulls":3},{"$f":"D171*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0043848215,"d":"0.004385"}},{"$f":"E171*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00124415475,"d":"0.001244"}},{"$f":"F171*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0030496242119,"d":"0.003050"}},{"v":0.0086786004619,"d":"0.008679"}]
[null,null,"氟化物",0.324,0.324,0.324,{"$nulls":3},{"$f":"D172*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.02841364332,"d":"0.028414"}},{"$f":"E172*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.03224849112,"d":"0.032248"}},{"$f":"F172*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.032826519756,"d":"0.032827"}},{"v":0.093488654196,"d":"0.093489"}]
[null,null,"总氮",7.4448,10.262,{"v":9.31870967741935,"d":"9.3187"},{"$nulls":3},{"$f":"D173*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.652882382064,"d":"0.652882"}},{"$f":"E173*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.02140128356,"d":"1.021401"}},{"$f":"F173*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.944138294216774,"d":"0.944138"}},{"v":2.61842195984077,"d":"2.618422"}]
[null,null,"总铊",0.0002,0.0002,0.0002,{"$nulls":3},{"$f":"D174*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.7539286e-5,"d":"0.000018"}},{"$f":"E174*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.9906476e-5,"d":"0.000020"}},{"$f":"F174*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.02632838e-5,"d":"0.000020"}},{"v":5.77090458e-5,"d":"0.000058"}]
[null,null,"总铬",0.004,0.019,0.008,{"$nulls":3},{"$f":"D175*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00035078572,"d":"0.000351"}},{"$f":"E175*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00189111522,"d":"0.001891"}},{"$f":"F175*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000810531352,"d":"0.000811"}},{"v":0.003052432292,"d":"0.003052"}]
[null,null,"总铜",0.05,0.0125,0.0125,{"$nulls":3},{"$f":"D176*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0043848215,"d":"0.004385"}},{"$f":"E176*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00124415475,"d":"0.001244"}},{"$f":"F176*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0012664552375,"d":"0.001266"}},{"v":0.0068954314875,"d":"0.006895"}]
[null,null,"悬浮物",14,14,14,{"$nulls":3},{"$f":"D177*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.22775002,"d":"1.227750"}},{"$f":"E177*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.39345332,"d":"1.393453"}},{"$f":"F177*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":1.418429866,"d":"1.418430"}},{"v":4.039633206,"d":"4.039633"}]
[null,null,"硫化物",0.01,0.01,0.01,{"$nulls":3},{"$f":"D178*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0008769643,"d":"0.000877"}},{"$f":"E178*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0009953238,"d":"0.000995"}},{"$f":"F178*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00101316419,"d":"0.001013"}},{"v":0.00288545229,"d":"0.002885"}]
[null,null,"总磷",0.5887,0.6233,{"v":0.615483870967742,"d":"0.6155"},{"$nulls":3},{"$f":"D179*G164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.051626888341,"d":"0.051627"}},{"$f":"E179*H164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.062038532454,"d":"0.062039"}},{"$f":"F179*I164*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0623586217587097,"d":"0.062359"}},{"v":0.17602404255371,"d":"0.176024"}]
["DW005","车间排口","总汞",0.00275,{"v":0.0053,"d":"0.00530"},{"v":0.00546870967741936,"d":"0.00547"},21313.4,20124.2,21069.1,{"$f":"D180*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":5.861185e-5,"d":"0.000059"}},{"$f":"E180*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00010665826,"d":"0.000107"}},{"$f":"F180*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000115220791064516,"d":"0.000115"}},{"v":0.000280490901064516,"d":"0.000280"},"DW005为车间废水排放口。数据来源于监测报告"]
[null,null,"总镉",0.01135,{"v":0.0125,"d":"0.01250"},{"v":0.0125,"d":"0.01250"},{"$nulls":3},{"$f":"D181*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00024190709,"d":"0.000242"}},{"$f":"E181*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0002515525,"d":"0.000252"}},{"$f":"F181*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00026336375,"d":"0.000263"}},{"$f":"SUM(J181:L181)","v":{"v":0.00075682334,"d":"0.000757"}}]
[null,null,"总砷",0.00367,{"v":0.0071,"d":"0.00710"},{"v":0.0101870967741936,"d":"0.01019"},{"$nulls":3},{"$f":"D182*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":7.8220178e-5,"d":"0.000078"}},{"$f":"E182*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00014288182,"d":"0.000143"}},{"$f":"F182*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000214632960645161,"d":"0.000215"}},{"v":0.000435734958645161,"d":"0.000436"}]
[null,null,"总铅",0.07435,{"v":0.06,"d":"0.06000"},{"v":0.05,"d":"0.05000"},{"$nulls":3},{"$f":"D183*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00158465129,"d":"0.001585"}},{"$f":"E183*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001207452,"d":"0.001207"}},{"$f":"F183*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001053455,"d":"0.001053"}},{"v":0.00384555829,"d":"0.003846"}]
[null,null,"总铬",0.004,0.018,0.01,{"$nulls":3},{"$f":"D184*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":8.52536e-5,"d":"0.000085"}},{"$f":"E184*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.0003622356,"d":"0.000362"}},{"$f":"F184*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.000210691,"d":"0.000211"}},{"v":0.0006581802,"d":"0.000658"}]
[null,null,"总镍",0.08,0.05,0.05,{"$nulls":3},{"$f":"D185*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001705072,"d":"0.001705"}},{"$f":"E185*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.00100621,"d":"0.001006"}},{"$f":"F185*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0.001053455,"d":"0.001053"}},{"v":0.003764737,"d":"0.003765"}]
[null,null,"总铊",0.00011,0.00011,0.00011,{"$nulls":3},{"$f":"D186*G180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.344474e-6,"d":"0.000002"}},{"$f":"E186*H180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.213662e-6,"d":"0.000002"}},{"$f":"F186*I180*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":2.317601e-6,"d":"0.000002"}},{"v":6.875737e-6,"d":"0.000007"}]
["DW012","车间排口","总汞",{"$nulls":6},{"$f":"D187*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E187*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F187*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"SUM(J187:L187)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},"DW012为车间废水排放口。全季度停产停排。"]
[null,null,"总镉",{"$nulls":6},{"$f":"D188*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E188*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F188*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"总砷",{"$nulls":6},{"$f":"D189*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E189*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F189*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"总铅",{"$nulls":6},{"$f":"D190*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E190*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F190*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"总铬",{"$nulls":6},{"$f":"D191*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E191*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F191*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"总镍",{"$nulls":6},{"$f":"D192*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E192*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F192*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]
[null,null,"总铊",{"$nulls":6},{"$f":"D193*G187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"E193*H187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"$f":"F193*I187*1000/(1000*1000*1000)","v":{"v":0,"d":"0.000000"}},{"v":0,"d":"0.000000"}]